Attune default configuration

**405nm**

VL1 (450/40BP)

VL2 (525/50BP)

VL3 (610/20BP)

VL4 (710/50BP)

VL5 (660/20BP)

VL6 (780/60BP)

**488nm**

BL1 (530/30BP)

BL2 (695/40BP)

**561nm**

YL1 (585/16BP)

YL2 (620/15BP)

YL3 (780/60BP)

**638nm**

RL1 (670/14BP)

RL2 (720/30BP)

RL3 (780/60BP)